Le routeur / firewall pfsense utilisé

VM O_pfsense

Cette VM pfsense hébergée sur l'Hôte HP ESX est destiné à permette aux postes PCadmin de chaque candidat situés dans le VLAN Admin d'accéder à l'ESX 10.xxx.xxx.101 situé dans le VLAN Classe et hébergeant leurs VMs Windows Server 2008R2 et Linux Debian Wheezy de l'épreuve.

Interfaces

Nom interface	Carte réseau	VLAN	Commentaires
LAN	em0	Bts_Sio_3	Accès pour administrer pfsense
WAN	em1	VM Network	Accès réseau classe et Internet
Opt1 -> VLAN Admin	em2	VLANadmin	VLAN des postes PCadmin des candidats