Le routeur / firewall pfsense utilisé

VM O_pfsense

Cette VM pfsense hébergée sur l'Hôte HP ESX est destiné à permette aux postes PCadmin de chaque candidat situés dans le VLAN Admin d'accéder à l'ESX 10.xxx.xxx.101 situé dans le VLAN Classe et hébergeant leurs VMs Windows Server 2008R2 et Linux Debian Wheezy de l'épreuve.

Interfaces

Nom interface	Carte réseau	VLAN	Commentaires
LAN	em0	BtsSio3	Accès pour administrer pfsense
WAN	em1	VM Network	Accès réseau classe et Internet
Opt1 → VLAN Admin	em2	VLANadmin	VLAN des postes PCadmin des candidats